**Test zařízení od vybraného dodavatele**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. b) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku uzavření smlouvy úspěšný výsledek zkoušky vzorků, tj. test nabízeného zařízení nebo zařízení obdobného tomu, které je zadavatelem požadováno k dodání

Požadovaný test může probíhat přímo u výrobce zařízení nebo u jiného zákazníka určeného vybraným dodavatelem.

Pokud je nabízeným zařízením zařízení již použité či předváděcí, je dodavatel povinen provést test zařízení na tomto zařízení určeném k dodání a nikoliv na obdobném zařízení. Za účelem provedení testu zařízení zadavatel zašle vybranému dodavateli vlastní data v 1bit TIFF formátu s rozlišením 10160 dpi na DVD-ROM nosiči, za účelem vygenerování požadovaných tiskových desek a filmu. Ostatní testovací materiál (tiskové desky a filmy) zajistí na své náklady dodavatel.

Zadavatel požaduje jako výsledek tohoto testu do nejméně 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení DVD-ROM nosiče s daty zadavatele vytvořit a na adresu zadavatele zaslat zpět následující:

a) dva kusy tiskových desek (specifikace níže)

b) jeden kus filmu (specifikace níže)

c) DVD-ROM nosič zadavatele.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tisková deska | 1060 x 795-820 | AL desky | 0,30 | BACHER 2000 |
| Tisková deska | 1060 x 795-820 | NYLOPRINT | 0,73 | BACHER 2000 |
| Film | 1060 x 820 | diapozitiv |

Přesný termín dodání výsledku testu bude stanoven ve výzvě zadavatele v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona.

Zadavatel po obdržení tiskových desek a filmu zkontroluje následně jejich stav dle požadovaných zadávacích podmínek, a to především z podhledu kvality vytvoření jednotlivých prvků motivu (linie, rastry, apod.) při dodržení požadovaného rozlišení 10160 dpi a rozměrové stability osvitu.

V případě zjištění nedostatků nebo odchylek při kontrole stavu doručených tiskových desek a filmu, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí.

Shodný test bude proveden po instalaci a zprovoznění zařízení v místě zadavatele.