Technická specifikace - požadavky a podmínky předmětu plnění

**Obecné podmínky zhotovení ceninového potisku termopapíru**

* v rámci dílčí objednávky bude Dodavateli Objednatelem dodán termopapír s max. přídavkem 8%
* pro všechny role potištěné dle této Rámcové dohody bude použit papír dodaný Objednatelem shodné technické specifikace a layoutu– viz níže
* z důvodu kontroly dodání ceninového potisku opatří Dodavatel role číslováním po 24“ s následným předáním databáze Objednateli

**Objednatelem dodávaný termopapír:**

* papír od dodavatele JUJO Thermal, Ltd., označení Jujo T-KSFZO-75, bez BPA
* papír je opatřen dodatečnou aplikací hologramu šíře 5 mm dle layoutu viz níže
* dodaná role šíře 440 mm
* průměr dodané role cca 1 m
* průměr dutinky 70 mm
* papír bude dodán na vratné paletě o velikosti 1 x 1 m, paleta obsahuje 2 role položené na sobě na ležato

**Požadavek na tiskovou techniku: ofset**

**Požadavek na barevnost:**

* + líc:
    - reflexní oranžová (P804U - dodá Dodavatel)
    - pantone modrá (P2706U - dodá Objednatel)
    - pantone zelená (P566U - dodá Dodavatel) - netisknoucí kanál 5 mm
    - kontinuální číselná řada černou barvou na okraji role po 24“
  + rub:
    - pantone modrá (P2706U - dodá Objednatel)
    - pantone zelená (P566U - dodá Dodavatel)
    - termo barva modrá s reakcí 27 °C - dodá Dodavatel
    - mincovní barva - dodá Dodavatel

*Objednatel předá vybranému Dodavateli seznam doporučených dodavatelů výše uvedených barev dodávaných Dodavatelem.*


**Design:** dodá Objednatel v tiskové kvalitě v jednoprodukci včetně předání barevného vzoru. Podmínkou tisku bude schválení barevnosti Objednatelem u tiskového stroje.

**Požadavek na dokončení a balení potištěných rolí:**

* role budou dodány Objednateli s vodící perforací
* role budou navinuty na dutinku průměr 70 mm
* role budou uloženy na vratnou EURO paletu na stojato po 2 rolích vedle sebe. Role budou obaleny černou fólií a zabezpečeny proti pohybu tak, aby nedošlo k poškození role a dutinky při transportu. Objednatel může poskytnout součinnost v dodání železných trubek do dutinky a překližky na paletě.
* ukázka možného balení rolí k transportu:

Obsah obrázku válec, interiér, podlaha, sud

Popis byl vytvořen automaticky

**III. Layout**