**Test samolepícího materiálu od vybraného dodavatele**

Dodavatel prokáže splnění zadávacích podmínek dodáním 1 000 archů samolepící fólie, shodou požadovaných parametrů s technickou specifikací (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace) a bezproblémovým potiskem materiálu na ofsetovém tiskovém stroji v STC.

1. **test**

**LABORATORNÍ TEST**

**Materiál:**

* 10 archů samolepící fólie od vybraného dodavatele

**Průběh testu:**

U 10 archů náhodně vybraných z dodaného množství 1000 archů budou v laboratoři STC proměřeny vybrané parametry a porovnána jejich shoda s hodnotami uvedenými v technické specifikaci, která byla součástí výběrového řízení.

1. **test**

**TEST TISKU NA PRODUKČNÍM OFSETOVÉM TISKOVÉM STROJI**

**Materiál:**

* 990 archů samolepící fólie od vybraného dodavatele
* ofsetové tiskové barvy pro UV sušení vhodné pro potisk PP fólie mokrým a suchým ofsetem – dodá STC
* Al tiskové desky pro mokrý ofset a nyloprintové fotopolymerní tiskové desky pro suchý ofset – dodá STC

**Průběh testu:**

990 archů bude na produkčním ofsetovém tiskovém stroji v STC potištěno ofsetovými tiskovými barvami pro UV sušení (vhodnými pro potisk PP fólie) mokrým a suchým způsobem tisku z Al tiskových desek pro mokrý ofset a nyloprintových fotopolymerních tiskových desek pro suchý ofset. Tištěný motiv bude vybrán STC. Při tisku bude posuzován bezproblémový průchod tiskovým strojem, vznik fald, kroucení fólie, soudržnost fólie a zasychání tiskových barev.